ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
И
ГАРАНЦИОННА КАРТА 

No ………………… от |DATE|

Клиент:	|FIRMA1|				
	|MOL1|				

№		Наименование	Сериен номер	Количество	Гаранция	
|[rows]|
|N|	|grupa|	|stoka|	|ser_no|	|KOLICH|	|warranty|,|wrnt|	
|[/rows]|
 Стоката получена от: |POLUCHATEL1|
 ЕГН: |POLUCH_EGN1|

 Подпис:	 Съставил: |ACTIVE_USER|

                 / подпис и печат /	

Гаранционни условия:
Гаранционният срок на изделието е ........ месеца и започва да тече от датата на продажба. За RAM модули и CPU гаранцията е лимитирана от производителя за срок от 20 дни. Гаранционният срок за мишки е 3 месеца, за клавиатури е 6 месеца, за CD-ROM, CD-RW и DVD-ROM устройства – 12 месеца.
Ремонти по време на гаранционния срок се изваршват само след представяне на фактура или гаранционна карта.
Допълнителните разходи за транспортиране на апаратурата до сервизната база или за придвижване на сервизен специалист до клиента са за сметка на последния
Гаранцията е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; природни бедствия, пожар, наводнения, мълнии, токов удар, механичен удар, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло.
При доказано наличие на вируси, както и за всеки софтуерен проблем, фирмата извършва дадена услуга по свои тарифи без оглед на гаранцията!
Преди използване на устройствата прочетете внимателно следващото упътване за транспорт, съхранение и инстралиране.
Упътване:
I. Транспорт: Електронните устройства се транспортират само в оригинална опаковка и в закрити превозни средства. 
II. Съхранение: Електронните устройства се съхраняват в оригинална опаковка в закрити помещения и при следните условия: температура на въздуха от 100 до 300 по Целзий, относителна влажност – до 80% при 300 по Целзий; отсъствие на активни примеси в околната среда.
III. Инсталиране: Електронните устройства се инсталират на разстояние поне 20 сантиметра от стената и 2 метра от отоплителни уреди. Включването им за работа след транспорт се извършва след 2 часа престой в работното помещение за аклиматизация. Върху вентилационните отвори не трябва да се поставят никакви предмети, за да не се наруши охлаждането. Условията, на които трябва да отговаря околната среда по време на работа са същите както в горната точка.
Изисквания към електрическата мрежа: напрежение – 220V  10% с честота 50Hz; електронните устройства се включват към електрическата мрежа само чрез занулени контакти тип “Шуко”.

. този документ е отпечатан чрез програмен продукт “Money Works” разработен от ф.“ГенСофт” ООД, тел. 07001-93-93, gsm:0887-668-658